**PRZEDMIAR ROBÓT**

***Remont drogi gminnej nr. 102228R Szwedy – Sędziaki – rz. Bukowa***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa opisu i zakresu robót** | **Rodzaj robót, opis robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **I.** |  | **D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8** |  |  |
| **1.** | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | **km** | **0,66** |
| **II.** |  | **D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9** |  |  |
| **2.** | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4  153,00m x 5,00m = 765,00 m2 | **m 2** | **765,00** |
| **3.** | D-04.04.01  D-04.04.03 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm śr. grubości 12 cm po zagęszczeniu.  153,00m x 4,20m = 642,60m2 | **m 2** | **642,60** |
| **III.** |  | **D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9** |  |  |
| **5.** | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W śr. gr.4 cm (100 kg / m2).  666,00mx4,10m = 2 730,60m2 | **m 2** | **2 730,60** |
| **6.** | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S o grubości 4 cm.  666,00mx4,00m = 2 664,00m2 | **m 2** | **2 664,00** |
| **IV.** |  | **D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8** |  |  |
| **7.** | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr.8cm  513,00m x 0,50m x 2 =513,00 | **m 2** | **513,00** |
| **8.** | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr. gr.20cm  153,00m x 0,50m x 2 =153,00 | **m 2** | **153,00** |
| **9.** | D-06.03.01 | Wykonanie opaski gruntowej gr. 20 cm  153mx0,3mx2 = 91,80m2 | **m 2** | **91,80** |