Ogłoszenie nr 595032-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

Gmina Jarocin: Remont dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa - Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Jarocin, krajowy numer identyfikacyjny 53604800000000, ul.   , 37-405  Jarocin, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.jarocin.bip.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak
www.jarocin.bip.gmina.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie**

Nie
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Nie
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Nie
Inny sposób:

Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa - Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki”
**Numer referencyjny:** IŚM.271.4.2019
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa - Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki” 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: 3. część 1 zamówienia – Remont drogi w Gminie Jarocin: Jeże – Golce 3.1 Branża Drogowa 3.1.2. Roboty przygotowawcze a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) b) Karczowanie zagajników i krzaków z poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości w ilości 1000 szt./ha 3.1.3. Roboty ziemne a) Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. 1-4 z transportem urobku 6-15 km 3.1.4. Podbudowy a) Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm grubości średnio 20 cm 1652,00m x 1,00m + 42,00 m² + 33,00 m²( skrzyżowania + mijanka) = 1727,00 m² b) Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 1652,00 m x 5,00 m = 8260,00 m² c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm śr. Grubości 10 cm po zagęszczeniu. 1652,00 m x 3,90 m + 42,00 m² + 33,00 m² ( skrzyżowanie + mijanka) = 6 517,80 m² 3.1.5. Nawierzchnie a) Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W śr. Gr. 4 cm (100 kg/m²). 1652,00 m x 3,70 m = 6 112,40 m² ; 6 112,40 m² + 42,00 m² + 33,00 m²( skrzyżowanie + mijanka) = 6 187,40 m² b) Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S o grubości 3 cm. 1652,00 m X 3,50 m = 5 782,00 m² ; 5 782,00 m² + 42,00 m² + 33,00 m² ( skrzyżowanie + mijanka) = 5 857,00 m² 3.1.6. Roboty wykończeniowe a) Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr.gr. 17 cm b) Uzupełnienie poboczy gruntem śr. Gr. 17 cm śr. Szer. 0,30 m ( opaska gruntowa) 1652,00 – 289,00m = 1363,00 m ; 1363,00m x 0,30 m x 2 = 817,80 m² c) Odtworzenie istniejących rowów ( usunięcie namułu) 3.1.7. Odwodnienia a) Wykonanie murków czołowych na przepuście o śr. 40 cm 3.1.8. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) Wykonanie oznakowania pionowego wraz z montażem słupka i tarczy znaku 4. część 2 zamówienia – Remont drogi w Gminie Jarocin: Mostki – Bukowa – Mostki Sokale 4.1. Branża Drogowa 4.1.2 roboty przygotowawcze a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) b) Zebranie humusu z zawyżonych poboczy na szerokość 0,75 m po obu stronach drogi i wywiezienie urobku do 5 km. c) Karczowanie zagajników i krzaków z poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości w ilości 1000 szt./ha 4.1.3. roboty ziemne a) Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. 1-4 z transportem urobku 6-15 km 4.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego a) Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych na przepuście o śr. 50 cm b) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej 4.1.4. Podbudowy a) wykonanie koryta pod remont skrzyżowania gł. 30 cm b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, kruszywo 0-63 mm (na remoncie skrzyżowania) 4.1.5. nawierzchnie a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm. 86,00 m x 5,00 m = 430,00 m² ; 585,00 m x 4,50 m =2 632,50 m² skrzyżowanie 12 m² 430 m² + 632,50 m² + 12 m² = 3 074,50 m² b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm . 86,00 m x 5,00 m = 430,00 m² ; 585,00 m x 4,50 m = 2 632,50 m² skrzyżowanie 12 m² 430 m² + 2 632,50 m² + 12 m² = 3 074,50 m² c) ułożenie siatki wzmacniającej nasączonej asfaltem w miejscach spękań d) wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego gr. 12 cm na zjazdach 4.1.6. roboty wykończeniowe a) uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. Gr. 7 cm szer. Śr. 60 cm b) odtworzenie istniejących rowów (usunięcie namułu) 4.1.7. elementy ulic a) regulacja wysokości kostki brukowej betonowej polegającej na rozebraniu nawierzchni i podniesieniu dopasowując wysokość do krawędzi nawierzchni jezdni. 5. część 3 zamówienia – Remont drogi w Gminie Jarocin: Domostawa - Maklaki 5.1. Branża Drogowa 5.1.2 roboty przygotowawcze d) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) e) Zebranie humusu z zawyżonych poboczy na szerokość 0,75 m po obu stronach drogi i wywiezienie urobku do 5 km. 5.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego a) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej 5.1.4. Podbudowy c) wykonanie koryta pod zjazdami gł. 10 cm. (zjazdy 13 szt. x 12 m² = 156m²) d) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, kruszywo 0-31,5 mm (na zjazdach) e) wykonanie koryta na skrzyżowaniu gł. 30 cm. f) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, kruszywo 0-63 mm. (na skrzyżowaniu) 5.1.5. nawierzchnie a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm. 957,00 m x 4,00 m = 3 828,00 m² + 24 m²( skrzyżowanie) = 3 852,00 m² b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm . ( km 0+000 do km 0+957) 957,00 m x 4,0 m = 3 828,00 m² + 24m² (skrzyżowanie) = 3 852,00m² c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 7 cm ( zjazdy 13 szt. x 12 m² = 156 m²) 5.1.6. roboty wykończeniowe c) uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. Gr. 7 cm szer. Śr. 2 x 0,60 m 6. Zakres zamówienia obejmuje również: - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie niezbędnych prób i badań - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 7.Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ, - projekty zagospodarowania terenu - załącznik nr 11 do SIWZ, - opis techniczny – załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 8.Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja projektowa zawiera wady , których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . W takim wypadku , przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych , dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 9.Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 10.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych. 11. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. 12.Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

**II.5) Główny kod CPV:** 45000000-7
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45000000-7 |
| 45100000-8 |
| 45111200-0 |
| 45233300-0 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**
miesiącach:    *lub* **dniach:**
*lub*
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|  |  |  | 2019-11-30 |

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania , przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie : - spełniania warunków udziału w postepowaniu - braku podstaw do wykluczenia - potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych Oświadczenia o których mowa powyżej należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ , w tym załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu , załącznik nr 3 w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania . W przypadku gdy Wykonawca , powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów bezpłatnych w ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej , Wykonawca powinien wskazać te bazy danych , aby Zamawiający mógł zapoznać się z tymi dokumentami. W przypadku gdy Wykonawca , powołuje się na dokumenty podmiotowe , będące w posiadaniu zamawiającego , Wykonawca winien wnioskować aby, Zamawiający uwzględnił te dokumenty. Zamawiający zastrzega , że na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust 2f ustawy Pzp do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających , jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania .
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że w tym okresie wykonał : - jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 500 000,00 zł. - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje osobami: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65 ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymaga dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
Tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**
Tak

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik Nr 2 do SIWZ) 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. ( załącznik nr 4 do SIWZ) . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
5. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu : a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane ( Załącznik nr 5 do SIWZ) , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami(załącznik nr 6 do SIWZ).
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości : 1.1. Dla części 1 zamówienia: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). 1.2. Dla części 2 zamówienia: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 1.3. Dla części 3 zamówienia: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu; a) Pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko: 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Remont dróg w Gminie Jarocin: Jeże-Golce, Mostki Bukowa - Mostki Sokale, Domostawa - Maklaki” 3. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 4. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert –termin związania ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 24.09.2019r do godz.11.00 7. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| Okres gwarancji | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)
Tak
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących okolicznościach: c) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót tj: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe) , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku . - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w rzeczowym zakresie zadania o czas niezbędny do ich usunięcia - przestojów i opóźnień z winy Zamawiającego - wystąpienia okoliczności , których strony nie były w stanie przewidzieć , pomimo należytej staranności d) na wniosek Wykonawcy , za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia robót , mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót . Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja. W takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt ten wymaga zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. e) Na wniosek Zamawiającego gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy . W takim przypadku zamawiający sporządza protokół robót zamiennych wraz z dokumentacją na te roboty. f) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji kiedy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. g) W przypadku gdy roboty zamienne spowodują wzrost kosztów , roboty te będą uznane jako dodatkowe i zamawiający złoży na nie odrębne zamówienie w trybie wynikającym z ustawy Pzp h) Rozliczenie cenotwórcze robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy . W przypadku braku w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika secocenbud dla woj. Podkarpackiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami . i) Dopuszcza się zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem , że - spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego h) dokonanie zmiany kierownika budowy na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: 2019-09-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie
**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie
**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 1 | **Nazwa:**  | Remont drogi w Gminie Jarocin: Jeże – Golce |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**3.1 Branża Drogowa 3.1.2. Roboty przygotowawcze a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) b) Karczowanie zagajników i krzaków z poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości w ilości 1000 szt./ha 3.1.3. Roboty ziemne a) Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. 1-4 z transportem urobku 6-15 km 3.1.4. Podbudowy a) Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm grubości średnio 20 cm 1652,00m x 1,00m + 42,00 m² + 33,00 m²( skrzyżowania + mijanka) = 1727,00 m² b) Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 1652,00 m x 5,00 m = 8260,00 m² c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm śr. Grubości 10 cm po zagęszczeniu. 1652,00 m x 3,90 m + 42,00 m² + 33,00 m² ( skrzyżowanie + mijanka) = 6 517,80 m² 3.1.5. Nawierzchnie a) Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W śr. Gr. 4 cm (100 kg/m²). 1652,00 m x 3,70 m = 6 112,40 m² ; 6 112,40 m² + 42,00 m² + 33,00 m²( skrzyżowanie + mijanka) = 6 187,40 m² b) Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S o grubości 3 cm. 1652,00 m X 3,50 m = 5 782,00 m² ; 5 782,00 m² + 42,00 m² + 33,00 m² ( skrzyżowanie + mijanka) = 5 857,00 m² 3.1.6. Roboty wykończeniowe a) Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym śr.gr. 17 cm b) Uzupełnienie poboczy gruntem śr. Gr. 17 cm śr. Szer. 0,30 m ( opaska gruntowa) 1652,00 – 289,00m = 1363,00 m ; 1363,00m x 0,30 m x 2 = 817,80 m² c) Odtworzenie istniejących rowów ( usunięcie namułu) 3.1.7. Odwodnienia a) Wykonanie murków czołowych na przepuście o śr. 40 cm 3.1.8. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) Wykonanie oznakowania pionowego wraz z montażem słupka i tarczy znaku
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233300-0, 45233222-0, 45100000-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 2 | **Nazwa:**  | Remont drogi w Gminie Jarocin: Mostki – Bukowa – Mostki Sokale |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**. Branża Drogowa 4.1.2 roboty przygotowawcze a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) b) Zebranie humusu z zawyżonych poboczy na szerokość 0,75 m po obu stronach drogi i wywiezienie urobku do 5 km. c) Karczowanie zagajników i krzaków z poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości w ilości 1000 szt./ha 4.1.3. roboty ziemne a) Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. 1-4 z transportem urobku 6-15 km 4.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego a) Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych na przepuście o śr. 50 cm b) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej 4.1.4. Podbudowy a) wykonanie koryta pod remont skrzyżowania gł. 30 cm b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, kruszywo 0-63 mm (na remoncie skrzyżowania) 4.1.5. nawierzchnie a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm. 86,00 m x 5,00 m = 430,00 m² ; 585,00 m x 4,50 m =2 632,50 m² skrzyżowanie 12 m² 430 m² + 632,50 m² + 12 m² = 3 074,50 m² b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm . 86,00 m x 5,00 m = 430,00 m² ; 585,00 m x 4,50 m = 2 632,50 m² skrzyżowanie 12 m² 430 m² + 2 632,50 m² + 12 m² = 3 074,50 m² c) ułożenie siatki wzmacniającej nasączonej asfaltem w miejscach spękań d) wykonanie nawierzchni z materiału kamiennego gr. 12 cm na zjazdach 4.1.6. roboty wykończeniowe a) uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. Gr. 7 cm szer. Śr. 60 cm b) odtworzenie istniejących rowów (usunięcie namułu) 4.1.7. elementy ulic a) regulacja wysokości kostki brukowej betonowej polegającej na rozebraniu nawierzchni i podniesieniu dopasowując wysokość do krawędzi nawierzchni jezdni.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233300-0, 45233222-0

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 3 | **Nazwa:**  | Remont drogi w Gminie Jarocin: Domostawa - Maklaki |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Branża Drogowa 5.1.2 roboty przygotowawcze d) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) e) Zebranie humusu z zawyżonych poboczy na szerokość 0,75 m po obu stronach drogi i wywiezienie urobku do 5 km. 5.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego a) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej 5.1.4. Podbudowy c) wykonanie koryta pod zjazdami gł. 10 cm. (zjazdy 13 szt. x 12 m² = 156m²) d) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, kruszywo 0-31,5 mm (na zjazdach) e) wykonanie koryta na skrzyżowaniu gł. 30 cm. f) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, kruszywo 0-63 mm. (na skrzyżowaniu) 5.1.5. nawierzchnie a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W gr. 4 cm. 957,00 m x 4,00 m = 3 828,00 m² + 24 m²( skrzyżowanie) = 3 852,00 m² b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm . ( km 0+000 do km 0+957) 957,00 m x 4,0 m = 3 828,00 m² + 24m² (skrzyżowanie) = 3 852,00m² c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 7 cm ( zjazdy 13 szt. x 12 m² = 156 m²) 5.1.6. roboty wykończeniowe c) uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. Gr. 7 cm szer. Śr. 2 x 0,60 m
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233300-0, 45233222-0

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 0,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**